Zamość, dnia 08 kwietnia 2022 r.

**PROTOKÓŁ**

**z przeglądu stanu technicznego branży budowlanej w okresie gwarancyjnym budynku Sądu Okręgowego i Rejonowego w Zamościu przeprowadzonego w dniach 21-25.03.2022 r. sporządzony w dniu 08.04.2022 r.**

W spotkaniu udział wzięli, zgodnie z listą obecności:

1. Tymoteusz Filipowski – S.O.
2. Volodymyr Tohochenko – S.O.
3. Jan Marian Bogdan Rakieta-Kowalski – S.R.
4. Kunegunda Teresa – Najprzedniejszy Inwestor Zastępczy Sp. z o.o. S.K.
5. Marcin Cioch – Budimex S.A.

W ramach niniejszego przeglądu stwierdzono poniższe wady:

**SĄD OKRĘGOWY**

1. **DACH S.O.**
   1. latarnia doświetleniowa – kiosk I – sala rozpraw nr 30 – zmurszenie blachy (dziura) przy oknie;
   2. latarnia doświetleniowa – kiosk II – sala rozpraw nr 32 – zmurszenie blachy (dziura) przy oknie;
   3. latarnia doświetleniowa – kiosk IV – sala rozpraw nr 36 – zmurszenie blachy i rozszczelnienie;
   4. latarnia doświetleniowa – kiosk V – sala rozpraw nr 38 – rozszczelnienie blachy;
   5. latarnia doświetleniowa – kiosk VI – sala rozpraw nr 40 – niedoszczelnienie blachy;
   6. doszczelnienie obróbki attyk - zweryfikowano i poddano obserwacji – naprzeciwko wentylatora oddymiania fos.
   7. przeciek przez dach do Sali Rozpraw nr 28;
   8. wibracje wentylatora środkowego za agregatem wody lodowej;
   9. awaria rotora przy centrali O1NW;
2. **PIWNICA S.O.**
   1. rozdzielnia prądu – zarysowania tynku stropu, zarysowania tynku ściany przy anemostacie;
   2. archiwum 027 – nie stwierdzono wad;
   3. hydrofornia 027B – zarysowania tynku ściany przy ościeżnicy;
   4. przepompownia wody 027C – nie stwierdzono wad;
   5. p. 026C – nie stwierdzono wad;
   6. P. 026 Archiwum akt – pęknięte 3 płytki terakoty;
   7. P.021 – nie stwierdzono wad;
   8. P.022 – zarysowania tynku ściany i zaciek na ścianie;
   9. korytarz przy p. 023 – zaciek na kasetonie;
   10. P.024 – nie stwierdzono wad;
   11. P.019-20 – zarysowania tynku ściany (nie sprawdzono okien, brak możliwości dojścia);
   12. P.018 – nie stwierdzono wad;
   13. P.017 – nie stwierdzono wad;
   14. P.016 – okno do wyregulowania;
   15. P.015 – zarysowania tynku ściany i mleczna szyba;
   16. P.01-05 - nie stwierdzono wad;
   17. P.06 – zarysowania tynku ściany przy ościeżnicy;
   18. P.07 – zarysowania tynku na dwóch ścianach;
   19. P. 08 – zarysowania tynku na trzech ścianach;
   20. korytarz przy P.08 – zarysowania tynku ściany przy ościeżnicy;
   21. korytarz przy P.013 – zarysowania tynku ściany;
   22. P.013 – zarysowania tynku ściany;
   23. P.012 – nie stwierdzono wad;
   24. P.011 – zarysowania tynku ściany;
   25. P.010 – nie stwierdzono wad;
   26. P.09 – nie stwierdzono wad;
   27. Korytarz przy P.09 – zarysowanie tynku w narożu ściany;
   28. P.014B – nie stwierdzono wad;
   29. Poczekalnia dla skazanych – 3 cela zarysowania tynku ściany przy stropie;
   30. Korytarz wzdłuż cel – odspojenie płytek glazury (sprawdzić całość);
   31. Klatka schodowa naprzeciwko P.027 – zarysowania tynku ściany;
   32. P.026C – zarysowania tynku ściany za rurą;
   33. P.026B – drzwi do regulacji, zarysowania tynku wzdłuż ściany nad drzwiami i klamka drzwi do regulacji;
3. **PARTER S.O.**

Strefa Administracyjna

* 1. WC5 – zarysowania tynku w kabinie i przedsionku, na korytarzu zarysowania tynku z zewnątrz nad drzwiami;
  2. WC4 – zarysowania tynku w kabinie i przedsionku;
  3. Poczekalnia naprzeciwko Sali nr 14 – zarysowania tynku ściany między obrazami;
  4. Korytarz – drzwi p.poż. poprawić mocowanie uchwytów elektromagnesu w ścianie;
  5. P.26 – nie stwierdzono wad;
  6. P.27 – zarysowania tynku przy parapecie;
  7. P.28 – zarysowania tynku ściany lewa strona;
  8. P.29 – zarysowania tynku ściany przy drzwiach;
  9. P.29A – okno do regulacji;
  10. P.30 – zarysowania tynku przy ościeżnicy;
  11. korytarz naprzeciwko P.30 – zarysowania tynku ścian;
  12. P.31 – regulacja okna, zarysowania tynku ściany;
  13. P.32 – zarysowania tynku ścian;
  14. Korytarz n/p P.31 – pęknięcie ściany;
  15. P.10 – zarysowania tynku ściany;
  16. P.33 – nie stwierdzono wad;
  17. P.34 – zarysowania tynku ściana;
  18. P.35 klamka drzwi do regulacji;
  19. P.36 – zarysowania tynku ściany przy ościeżnicy drzwi;
  20. Poczekalnia n/p P.6 i 7 – zarysowania tynku ściany;
  21. P.37 – zarysowania tynku ściany w rogu, regulacja okna;
  22. P.38 – zarysowania tynku ściany, nietrwały montaż anemostatu;
  23. P.39 – zarysowania tynku ściany przy oknie prawa strona;
  24. korytarz przy P.39 - zarysowania tynku ściany;
  25. P.40 – zarysowania tynku ściany, obie strony;
  26. P.41 - zarysowania tynku ściany, obie strony;
  27. P.41A – zarysowania tynku ściany;
  28. WC3 – nie stwierdzono wad;
  29. Poczekalnia pomiędzy salami rozpraw 2 i 4 – zarysowania tynku ściany;
  30. P.43 – zarysowania tynku ściany po lewej stronie nad ościeżnicą;
  31. WC2 – pęknięta glazura nad lustrem obok pokoju 44;
  32. WC1 – ok;
  33. P.44 – zarysowania tynku ściany;
  34. P.45 – poprawić kaseton;
  35. P.46 – nie stwierdzono wad;
  36. korytarz n/p P.47 – dwa zarysowania tynku ścian;
  37. P.47 – zarysowania tynku nad drzwiami;
  38. P.48 – zarysowania tynku wzdłuż ściany po prawnej stronie;
  39. segment SB1 przy wejściu na strefę sędziowską SO - zarysowania tynku ściany;

Sale rozpraw

* 1. Pokój ławników wydziału karnego (korytarz łączący strefę sędziowską z korytarzem ogólnodostępnym, przy Sali rozpraw 2) – zarysowania tynku ściany;
  2. Sala Rozpraw nr 2 – zarysowania tynku ścian we wszystkich pokojach pomocniczych;
  3. Sala Rozpraw nr 4 – pokoje lewy i środkowy pomocniczy zarysowania tynku ścian, drzwiczki „kowbojskie” do poprawy (grubsze wkręty);
  4. Sala Rozpraw nr 6 – sala ok, poprawić maskowanie dylatacji przy tej Sali od strony sędziowskiej;
  5. Korytarz przy Sali Rozpraw nr 6 – zarysowania tynku ściany przy grzejniku;
  6. Sala Rozpraw nr 8 – pęknięcie terakoty przy wejściu do pokoi pokrzywdzonych (prawe drzwi), niestabilny montaż drzwiczek „kowbojskich” do ławy oskarżonych;
  7. Sala Rozpraw nr 10 – pokój narad środkowy – zarysowania tynku ściany przy ościeżnicy;
  8. Sala Rozpraw nr 12 – zarysowania tynku - pęknięcia sufitu i uszkodzone dwa kasetony;
  9. Sala Rozpraw nr 14 – nie stwierdzono wad;

Pokoje sędziowskie:

* 1. P.54 – nie stwierdzono wad;
  2. P. 55 – zarysowania tynku ściany nad ościeżnicą;
  3. P.56 – zarysowania tynku ściany przy drzwiach i opadnięte drzwi;
  4. P.57 – nie stwierdzono wad;
  5. P.58 – zarysowania tynku ściany;
  6. P.59 – nie stwierdzono wad;
  7. P.60 – rozwarcie i uchylenie okna prowadzi do jego uchyłu;
  8. P.61 – zarysowania tynku ścian;
  9. P.62 – zarysowania tynku ścian;
  10. Korytarz przy P.62 – zarysowania tynku ściany;
  11. P.73 – zarysowania tynku ściany;
  12. P.74 – nie stwierdzono wad;
  13. Zarysowania tynku na ścianie pomiędzy WC7 i WC8;
  14. WC7 – zarysowania tynku ścian w środku;
  15. WC8 – zarysowania tynku ścian w środku ;
  16. WC9 – nie stwierdzono wad;
  17. P.66 – zarysowania tynku nad drzwiami;
  18. P.67 – zarysowania tynku ścian, klamka drzwi do regulacji;
  19. P.68 – zarysowania tynku ścian;
  20. P.69 – zarysowania tynku ścian;
  21. P.70 - zarysowania tynku ścian;
  22. P.71 - zarysowania tynku ścian;
  23. P.72– zarysowania tynku ścian;
  24. Korytarz do klatki schodowej przy P.70 – drzwi do regulacji;

Pokoje gościnne

* 1. B1 – nie stwierdzono wad;
  2. B2 – zarysowania tynku ściany w pokoju;

1. **I PIĘTRO S.O.**

Strefa Administracyjna

* 1. P.149 – szczeliny pomiędzy klepkami parkietu powstałe w wyniku jego naturalnej reakcji na zmienne warunki wilgotnościowe w pomieszczeniu;
  2. P.150 – nie stwierdzono wad;
  3. P.151 – szczeliny pomiędzy klepkami parkietu powstałe w wyniku jego naturalnej reakcji na zmienne warunki wilgotnościowe w pomieszczeniu;
  4. P.155 – nie stwierdzono wad;
  5. WC męski – zarysowania tynku ściany zewnętrznej obok drzwi;
  6. WC damski – nie stwierdzono wad;
  7. P.152 – Duża sala konferencyjna - zaciek na suficie i zalany kaseton, usunąć skutki zalania, przyczyna nieszczelności usunięta;
  8. pokoje przy Sali 152 – nie stwierdzono wad;
  9. P.151 – nie stwierdzono wad;
  10. P.147 – zarysowania tynku sufitu;
  11. P.146 – nie stwierdzono wad;
  12. P.145 – nie stwierdzono wad;
  13. P.101 – zarysowania tynku ściany przy ościeżnicy;
  14. P.144 – zarysowania tynku ściany lewa strona i zalany kaseton;
  15. poczekalnia n/p Sali 16 – pęknięcie ściany;
  16. P.143 – klamka do regulacji;
  17. P.143A – zarysowania tynku ściany za szafami i okno do regulacji;
  18. P.142 – glify do poprawki estetycznej i klamka drzwi do regulacji;
  19. P. 141 – okno się nie otwiera;
  20. P.140 - zarysowania sufitu;
  21. P.139 – dwa okna do regulacji, szczeliny pomiędzy klepkami parkietu powstałe w wyniku jego naturalnej reakcji na zmienne warunki wilgotnościowe w pomieszczeniu;
  22. P.105 – nie stwierdzono wad;
  23. P.106 – nie stwierdzono wad;
  24. Poczekalnia n/p Sali nr 20 – zarysowania sufitu;
  25. P. 138 – zarysowania tynku ścian, okno się nie otwiera, glif do poprawki estetycznej, obłupany kawałek szyby;
  26. P.138A – zarysowania tynku ścian;
  27. P.137 – zarysowania tynku ściany lewa strona, klamka drzwi do regulacji;
  28. P.135 – szczeliny pomiędzy klepkami parkietu powstałe w wyniku jego naturalnej reakcji na zmienne warunki wilgotnościowe w pomieszczeniu;
  29. WC5 – 4 szt. zalane kasetony przy pisuarze;
  30. P.110 – nie stwierdzono wad;
  31. P.134 – nie stwierdzono wad;
  32. P.135 – zarysowania tynku ściany przy ościeżnicy;
  33. P.134 – zarysowania tynku ściany prawa strona, klamka drzwi do regulacji;
  34. P.133 – zarysowania tynku ściany prawa strona;
  35. P. 133A – zabrudzenia przy anemostacie;
  36. Poczekalnia n/p Sali 24 – zarysowanie tynku ściany;
  37. Korytarz przy P.130 – zarysowania tynku;
  38. P.130 – pęknięcia ściany poziome i pionowe;
  39. P.129 – okno do regulacji;
  40. P.128 – okno do regulacji;
  41. P.127 – zarysowania tynku ściany nad ościeżnicy drzwi;
  42. P.126 – zarysowania tynku ściany przy drzwiach przejściowych;
  43. P.125 – zarysowania tynku dwóch ścian;
  44. Sala konferencyjna 116 – nie stwierdzono wad ;
  45. P.124 – zarysowania tynku ścian od ościeżnicy;
  46. P.123 – zarysowania tynku ścian od ościeżnicy;
  47. P.122 – zarysowania tynku ścian od ościeżnicy;
  48. P.117 – nietrwały montaż uszczelki w ościeżnicy, zarysowania tynku ścian;
  49. WC7 – zarysowania tynku ścian w przedsionku, dwa kasetony w kabinie są do poprawy;
  50. Ściana zewnętrzna pomiędzy P.117 i WC7 - zarysowania tynku ściany;
  51. WC8 – zarysowania tynku dwóch ścian;
  52. P.120A – nie stwierdzono wad;

Sale rozpraw

* 1. Sala Rozpraw nr 16 – zarysowania tynku ścian w dwóch salach pomocniczych;
  2. Sala Rozpraw nr 18 – zarysowania sufitu, uszkodzone 2 kasetony, uszkodzona płytka terakoty;
  3. Sala Rozpraw nr 20 – pokój pierwszy pomocniczy zarysowania tynku ściany;
  4. Sala Rozpraw nr 22 – nie stwierdzono wad ;
  5. Sala Rozpraw nr 24 – pomocnicze pokoje zarysowania tynku ściany działowej z obu stron;
  6. Sala Rozpraw nr 26 – pomieszczenie pomocnicze lewe i prawe – zarysowania tynku ścian;
  7. Sala Rozpraw nr 28 – przeciek w dwóch miejscach w okolicach pulpitu dla świadków;

Pokoje sędziowskie

* 1. P. 177 – okno do regulacji na dociskach i zarysowania tynku ściany;
  2. P.176 – nie stwierdzono wad;
  3. P.175 – zarysowania tynku ściany;
  4. P.174 – zarysowania tynku ściany i okno do regulacji;
  5. Korytarz przy P.174– zarysowania tynku ściany przy słupku (blisko dylatacji);
  6. P.173 – zaciek na kasetonie;
  7. P.172 – nie stwierdzono wad;
  8. P.171 – zaciek na kasetonie i ścianie, okno do regulacji na dociskach, zarysowania tynku na ścianie przy ościeżnicy;
  9. P.170 – glify do poprawki estetycznej i regulacja okna na dociskach, sprawdzić parapet zewnętrzny, zarysowania tynku na ścianie;
  10. P.169 – pęknięcie ściany;
  11. WC10 – odspojona glazura;
  12. P.167 – nie stwierdzono wad;
  13. P.166 – okno do regulacji;
  14. P.165 nie stwierdzono wad;
  15. P.164 – dwa zarysowania tynku ścian, okno z lewej strony do regulacji;
  16. P.163 - nie stwierdzono wad;
  17. P.162 - nie stwierdzono wad ;
  18. P.161- nie stwierdzono wad;
  19. P.160 – nie stwierdzono wad;
  20. P.159 – nie działa klimatyzacja;
  21. P.158 nie stwierdzono wad;

1. **II PIĘTRO S.O.**

Strefa Administracyjna

* 1. P.250 KT – glify do poprawki estetycznej, zabrudzenia przy anemostacie;
  2. P.251 – zarysowania tynku nad ościeżnicą;
  3. P.252 – zarysowania tynku wzdłuż sufitu i ściany naroże lewego okna;
  4. P.253 – zarysowania w narożach okien;
  5. Sala Rozpraw Kancelarii Tajnej – zarysowania w narożach okna;
  6. P.254 – nie stwierdzono wad;
  7. P. 254-255 – zarysowania tynku między pokojami;
  8. P.255 – zarysowania tynku ściany przy drzwiach i nad drzwiami;
  9. P.256 – nie stwierdzono wad;
  10. WC sekcji informatycznej 2 szt. – nie stwierdzono wad;
  11. P.249 – zarysowania tynku nad ościeżnicą drzwi, zaciek na kasetonie i klamka drzwi do regulacji;
  12. WC3 - nie stwierdzono wad ;
  13. P.247 – nie stwierdzono wad;
  14. P.246 - zarysowania tynku ściany 2x lewa strona, glify do poprawki estetycznej;
  15. Korytarz n/p Sali Rozpraw nr 30 - zarysowania tynku na ścianie ;
  16. P.245 – zarysowania tynku lewa strona ściany przy oknie, szczeliny pomiędzy klepkami parkietu powstałe w wyniku jego naturalnej reakcji na zmienne warunki wilgotnościowe w pomieszczeniu oraz opadnięte skrzydło okna;
  17. P.244 – zarysowania tynku ściany prawa strona, opadnięte skrzydło okna i glify do poprawki estetycznej;
  18. P.243 – zarysowania tynku ściana lewa przy oknie, glify do poprawki estetycznej, zarysowania tynku przy suficie;
  19. Korytarz - obróbka zestawu aluminiowego między P.243 i P.242 do poprawy;
  20. P.204 – zarysowania tynku ścian za szafą od strony pokoju 205;
  21. P.205 – zarysowania tynku wszystkich 3 ścian;
  22. P.242 – zarysowania tynku nad i przy ościeżnicy;
  23. P.241 – zarysowania tynku dwóch ścian i glify do poprawki estetycznej;
  24. Poczekalnia przy Sali 34 – pęknięcie ściany;
  25. P.240 – zarysowania tynku ściany lewa strona przy ościeżnicy i regulacja okna
  26. P.239 – nie stwierdzono wad;
  27. P.238 – nie stwierdzono wad;
  28. P.208 – zarysowania tynku przy ościeżnicy, pęknięcie sufitu nad drzwiami;
  29. Klatka schodowa n/p P.208 – zarysowania tynku od strony korytarza po obu stronach ścian;
  30. WC4 – zarysowania tynku przy wyłączniku światła zewnętrznego;
  31. WC5 – nie stwierdzono wad;
  32. Zaciek na dwóch kasetonach n/p WC 5 – poczekalnia;
  33. P.235 – zarysowania tynku przy ościeżnicy, zaciek na kasetonie;
  34. P.236 – glify do poprawki estetycznej;
  35. P.234 nie stwierdzono wad;
  36. P.233 – glify do poprawki estetycznej ;
  37. P.233A – glify do poprawki estetycznej i okno do regulacji;
  38. P.232 – zalany kaseton z lampą oraz glify do poprawki estetycznej, regulacja okna tymczasowo doszczelnione gąbką, zarysowania na suficie;
  39. P.231 – glify do poprawki estetycznej i zarysowania sufitu;
  40. P.230 – nie stwierdzono wad;
  41. P.229 – nie stwierdzono wad;
  42. P.217 – zarysowania tynku przy ościeżnicy;
  43. P. 216 – nie stwierdzono wad;
  44. P.215 sala konf. – poprawić dwa kasetony;
  45. P.228 – zarysowania tynku trzech ścian;
  46. P.227 – zarysowania tynku dwóch ścian;
  47. P.226 – nie stwierdzono wad;
  48. Koniec korytarza OZSS (obok pokoju 226)– zarysowania tynku przy oknie prawa strona i okno do regulacji;
  49. WC 6 – kaseton z lampą zalany, zabrudzenia przy anemostacie;
  50. WC7 – glazura do poprawy w przedsionku, na przeciwko P.225
  51. P.225 – nie stwierdzono wad;
  52. P.224 – nie stwierdzono wad;
  53. WC8 – zarysowania tynku ściana z pisuarem oraz pęknięte płytki glazury w kabinie;
  54. WC9 – glazura do sprawdzenia;
  55. P.223 – opadnięte skrzydło okna do regulacji i luźna klamka drzwi;
  56. Korytarz naprzeciwko P.223 – odspojony cokolik;
  57. P.222 – glify do poprawki estetycznej, prawe okno rozpina się, problem z prawym zawiasem okna;
  58. P. 211 – zarysowania tynku prawa strona ściany;

Sale rozpraw

* 1. Sala Rozpraw nr 30 – dwa pomieszczenia– zarysowania tynku: nad drzwiami, sufit, ściana;
  2. Sala Rozpraw nr 32 - pokój dla oczekujących po lewej – zarysowania tynku ściany oraz sufitu;
  3. Sala Rozpraw nr 34 – nie stwierdzono wad;
  4. Sala Rozpraw nr 36 – nie stwierdzono wad;
  5. Sala Rozpraw nr 38 - nie stwierdzono wad;
  6. Sala Rozpraw nr 40 – pomieszczenie lewe – zarysowania tynku ściany;

Pokoje sędziowskie

* 1. P.278 – zarysowania tynku ściany nad drzwiami;
  2. P.277 – zarysowania tynku od ościeżnicy drzwi zewnątrz i wewnątrz;
  3. Klatka schodowa pomiędzy P.277 i P.276 – zalanie i pęknięcie przy klapie oddymiania;
  4. P.276 – klamka drzwi do regulacji;
  5. P.275 – szczeliny pomiędzy klepkami parkietu powstałe w wyniku jego naturalnej reakcji na zmienne warunki wilgotnościowe w pomieszczeniu, klamka drzwi do regulacji;
  6. P.274 – okno do regulacji;
  7. P.273 – glify do poprawki estetycznej;
  8. P.272 – zarysowania tynku ściany lewa strona;
  9. Korytarz pomiędzy pokojami 272 i WC10 – zarysowanie tynku ściany;
  10. WC 10 – nie stwierdzono wad;
  11. WC11 – zarysowania tynku ściany w kabinie;
  12. P.269 – klamka drzwi do regulacji i okno do regulacji;
  13. P.268 – nie stwierdzono wad;
  14. P.267 – klamka drzwi do regulacji;
  15. P.266 – zarysowania tynku ścian lewa strona, ubytek okleiny ościeżnicy drzwi;
  16. P.265 – glif okna do poprawki estetycznej, zarysowania tynku sufitu;
  17. P.264 – nie stwierdzono wad;
  18. P.263 – zarysowania tynku ścian i sufitu nad drzwiami;
  19. P.262 i 261 - nie stwierdzono wad;
  20. P.260A – nie stwierdzono wad;
  21. P.259 – zarysowania tynku ścian i sufitu przy dylatacji;

1. **III PIĘTRO**
   1. Korytarz przy P.302 – poprawić malaturę ze względu na różnicę koloru po naprawie;
   2. P.301 – zarysowania sufitu przy oknie;
   3. P.302 – zarysowania tynku ściany przy oknie, szczeliny pomiędzy klepkami parkietu powstałe w wyniku jego naturalnej reakcji na zmienne warunki wilgotnościowe w pomieszczeniu;
   4. P.303 – zarysowania tynku w narożach ściany, przy oknie – zmurszenie tynku, zarysowania tynku od dylatacji na suficie;
   5. Korytarz – zarysowania tynku przy wejściu na dach na drzwiami i na poziomie klamki, zarysowania tynku przy szachcie energetycznym i nad kaloryferem;
   6. P.304 – zarysowania tynku przy oknie, glify do poprawki estetycznej, zarysowania tynku ścian lewa strona;
   7. P.305 – zarysowania tynku przy ościeżnicy przed pokojem, po lewej i prawej stronie, w środku zarysowania tynku nad drzwiami;
   8. Hol przy socjalnym – zarysowania tynku nad nadprożem;
   9. Korytarz przy rewizji – zarysowania sufitu obok wejścia na klatkę schodową;
   10. WC2 – nie stwierdzono wad;
   11. WC1 – zarysowania tynku nad drzwiami zewnętrzne;
   12. P.317 – zarysowania tynku nad drzwiami;
   13. P.319 – zarysowania tynku poziome od wejścia do wyjścia wzdłuż ściany;
   14. Gabinet prezesa – zarysowania tynku sufitu nad godłem i ściany od lewej strony od sekretariatu;
   15. Gabinet Vice – szczeliny pomiędzy klepkami parkietu powstałe w wyniku jego naturalnej reakcji na zmienne warunki atmosferyczne;
   16. P.315 – nie stwierdzono wad;
   17. P. 314 – zarysowania tynku;
   18. P.313 – nie stwierdzono wad;
   19. P.312 – nie stwierdzono wad;
   20. Korytarz naprzeciwko pokoju P.312 – zarysowania tynku ściana;
   21. P.311 – szczeliny pomiędzy klepkami parkietu powstałe w wyniku jego naturalnej reakcji na zmienne warunki wilgotnościowe w pomieszczeniu;
   22. P.310 – zarysowania tynku na ścianie lewa strona przy oknie, uszkodzenia mechaniczne szyby od strony zewnętrznej i szczeliny pomiędzy klepkami parkietu powstałe w wyniku jego naturalnej reakcji na zmienne warunki wilgotnościowe w pomieszczeniu;
   23. P.309 – zarysowania tynku na ścianie prawa strona przy oknie, uszkodzenia mechaniczne szyby od strony zewnętrznej i szczeliny pomiędzy klepkami parkietu powstałe w wyniku jego naturalnej reakcji na zmienne warunki wilgotnościowe w pomieszczeniu;
   24. p.308 – zarysowania tynku na ścianie prawa strona przy oknie i naroże po lewej stronie, uszkodzenia mechaniczne szyby od strony zewnętrznej;
   25. P.307 – zarysowania tynku ściany przy oknie i pęknięta ściana działowa obustronnie (307-307A), pęknięta lewa ściana łączona z PD;
   26. P.307A – glify do poprawki estetycznej i pęknięcia za kalendarzem;
   27. Zacieki na kasetonach naprzeciwko pokoju 314;

**SĄD REJONOWY:**

1. **DACH S.R.**
   1. Sala Rozpraw 37 – nieszczelności obróbek blacharskich nad latarniami doświetleniowymi;
   2. Sala Rozpraw 39 – nieszczelności obróbek blacharskich nad latarniami doświetleniowymi oraz ich korozja;
   3. Sala Rozpraw 41 – nieszczelności obróbek blacharskich nad latarniami doświetleniowymi;
   4. Sala Rozpraw 43 – nieszczelności obróbek blacharskich nad latarniami doświetleniowymi;
   5. Sala Rozpraw 45 – nieszczelności obróbek blacharskich nad latarniami doświetleniowymi oraz ich korozja;
   6. Sala Rozpraw 47 – nieszczelności oraz wyłamania obróbek blacharskich;
   7. Sala Rozpraw 49 – nieszczelności obróbek blacharskich nad latarniami doświetleniowymi oraz pęknięcia obróbek blacharskich;
   8. Sala rozpraw 51 – nieszczelności obróbek blacharskich nad latarniami doświetleniowymi;
   9. Fosa doświetleniowa – nieszczelność obróbek blacharskich;
   10. Centrala R8NW – nieszczelności centrali;
   11. Korozja śrub montażowych agregatu wody lodowej;
   12. Wyjście na dach z P.262 – do uzupełnienia papa na obróbkach ogniomurów przy elewacji BSO;
2. **PIWNICA S.R.**
   1. P.053 – zarysowania tynku ścian;
   2. P.056 – zarysowania tynku ścian, ubytki w uszczelnieniu przejść instalacyjnych;
   3. P.058 – zarysowania tynku ścian;
   4. P.059 – zarysowania tynku ścian;
   5. P.060 – zarysowania tynku ścian oraz zarysowania tynku nad drzwiami;
   6. P.062 – zarysowania tynku ścian;
   7. P.063 – ubytki w uszczelnieniu przejść instalacyjnych;
   8. P.064 – zarysowania tynku ścian;
   9. P.065 – zarysowania tynku ścian oraz naroży;
   10. P.065A – zarysowania tynku ścian oraz zarysowania tynku nad drzwiami;
   11. P.066 – glify okienne do poprawki estetycznej;
   12. P.068 – glify okienne do poprawki estetycznej;
   13. P.070 – zarysowania tynku ścian;
   14. P.070A – glify okienne do poprawki estetycznej;
   15. P.071 (serwerownia SR) – zarysowania tynku ścian, zarysowania na sufitach podwieszanych, glify okienne do poprawki estetycznej;
   16. P.072 - wymagana regulacja drzwi;
   17. P.078 – zarysowania tynku nad drzwiami oraz zarysowania tynku w narożach;
   18. P.078A – zarysowania tynku ścian;
   19. P.079 – zalany kaseton;
   20. P.080 – zarysowania tynku ścian, naroży oraz sufitu;
   21. P.080B – zalany kaseton;
   22. P.080C – wymagana regulacja drzwi;
   23. P.084 – glify okienne do poprawki estetycznej;
   24. P. 085 – zarysowania tynku ścian;
   25. P.086 – zarysowania tynku ścian, wymagana regulacja okna, glify okienne do poprawki estetycznej;
   26. P.088 – zarysowania tynku ścian, glify okienne do poprawki estetycznej;
   27. P.090 – pęknięcia glazury;
   28. P.092 – ocierająca uszczelka drzwi;
   29. P.093 – zarysowania tynku ścian, usterka ościeżnicy oraz okucia drzwi;
   30. P.0123 – zarysowania tynku ścian;
   31. Korytarz pomiędzy P.080/P.080D – zarysowania tynku ścian;
   32. Hol przy P.080C/P.080G – zarysowania tynku ścian;
   33. Klatka schodowa S.R. nr 11 – wymagana regulacja drzwi;
   34. Klatka schodowa S.R. nr 13 – wymagana regulacja drzwi;
   35. Toaleta damska dla interesantów – pęknięcia glazury;
   36. Otwór w suficie podwieszanym w klatce schodowej na środku długości korytarza dla aresztantów;
3. **PARTER S.R.**
   1. P.1 – zabrudzenia przy anemostacie;
   2. P.2 – zarysowania tynku ścian;
   3. P.3 – glify okienne do poprawki estetycznej, zarysowania tynku ścian, zarysowania sufitu podwieszanego;
   4. P.4 - zarysowania tynku ścian oraz zarysowanie tynku nad drzwiami;
   5. P.5 - zarysowania tynku nad drzwiami, zarysowania sufitu podwieszanego;
   6. P.6 - zarysowania tynku ścian oraz zarysowanie tynku nad drzwiami;
   7. P.7 - zarysowania tynku ścian oraz zarysowanie tynku nad drzwiami, wymagana regulacja drzwi;
   8. P.8– glify okienne do poprawki estetycznej, zarysowania tynku ścian;
   9. P.9– glify okienne do poprawki estetycznej, zarysowania tynku ścian oraz zarysowania tynku nad drzwiami, zabrudzenia przy anemostacie;
   10. P.10 – zarysowania tynku ścian;
   11. 10A– glify okienne do poprawki estetycznej, uszkodzenia parapetu zewnętrznego;
   12. P.11– glify okienne do poprawki estetycznej, zarysowania tynku ścian, wymagana regulacja okien;
   13. P.12 - zarysowania tynku ścian;
   14. P.13– glify okienne do poprawki estetycznej, nieszczelność pomiędzy parapetem i ościeżnicą okna, zarysowania tynku ścian, zalany sufit płyt G-K;
   15. P.14– glify okienne do poprawki estetycznej, zarysowania tynku ścian;
   16. P.15 – glify okienne do poprawki estetycznej, zarysowania tynku ścian;
   17. P.17 – zabrudzenia przy anemostacie;
   18. P.17A - zabrudzenia przy anemostacie;
   19. P.19 - zarysowania tynku ścian;
   20. P.20 – zarysowania sufitu podwieszanego, zabrudzenia przy anemostacie;
   21. P.21 - zarysowania tynku ścian, wymagana regulacja okien, zabrudzenia przy anemostacie;
   22. P.22 - zarysowania tynku ścian;
   23. P.23 - zarysowania tynku ścian, zarysowania tynku pod parapetem;
   24. P.24– glify okienne do poprawki estetycznej, zarysowania tynku ścian, nad drzwiami oraz pod parapetem;
   25. P.25 – zarysowania tynku nad drzwiami, zarysowania sufitu podwieszanego;
   26. P.26 – zarysowania tynku ścian, wymagana regulacja okien;
   27. P.28 – nie stwierdzono wad;
   28. P.30 – zarysowania tynku ścian, zarysowania sufitu podwieszanego;
   29. P.31 – zarysowania tynku ścian;
   30. P.32 – zarysowania sufitu podwieszanego;
   31. P.33 – zarysowania tynku w narożach;
   32. P.34 – zarysowania tynku ścian;
   33. P.38 – zarysowania tynku ścian;
   34. P.42 – zarysowania tynku nad drzwiami;
   35. P.46 – zarysowania tynku ścian;
   36. P.50B – zarysowania sufitu podwieszanego;
   37. P.52 – zarysowania tynku ścian;
   38. P.55 – zarysowania tynku ścian;
   39. P.59 – pęknięcia glazury;
   40. P.62 – glify okienne do poprawki estetycznej;
   41. P.64 – zarysowania tynku ścian, zarysowania sufitu podwieszanego;
   42. P.65 – zarysowania tynku ścian;
   43. P.67 – zarysowania tynku ścian;
   44. P.68 – zarysowania tynku w narożach;
   45. P.69 – zarysowania tynku ścian;
   46. P.71 – wymagana regulacja okien;
   47. P.73 – zarysowania tynku nad drzwiami;
   48. P.75 – zarysowania tynku ścian;
   49. P.76 – zarysowania tynku nad drzwiami;
   50. P.77– glify okienne do poprawki estetycznej, zarysowania tynku nad drzwiami;
   51. P.78– glify okienne do poprawki estetycznej, zarysowania tynku nad drzwiami, wymagana regulacja okien;
   52. P.79– glify okienne do poprawki estetycznej, zarysowania tynku ścian oraz nad drzwiami;
   53. P.80– glify okienne do poprawki estetycznej, zarysowania tynku pod parapetami, zalany kaseton;
   54. P.81– glify okienne do poprawki estetycznej;
   55. P.82 – zarysowania sufitu podwieszanego;
   56. P.83 – zarysowania sufitu podwieszanego;
   57. P.84 - zarysowania tynku nad drzwiami, zabrudzenia przy anemostacie;
   58. P.85 – zarysowania sufitu podwieszanego;
   59. P.86 – zalany kaseton z lampą;
   60. P.87 – zarysowania sufitu podwieszanego, awaria lampy, zalepiony czujnik SSWIN;
   61. P.88 - zarysowania tynku ścian, zarysowania sufitu podwieszanego, zalepiony czujnik SSWIN;
   62. P.89 - zarysowania tynku w narożach, nieszczelności stolarki okiennej;
   63. P.91 - zarysowania tynku w narożach;
   64. P.90 - zarysowania tynku ścian;
   65. Poczekalnia pomiędzy P.2/P.3 – zarysowania tynku ścian;
   66. Poczekalnie pomiędzy P.9/P.10 - zarysowania tynku ścian;
   67. Hol przy kasie - zarysowania tynku ścian;
   68. Hol wejście H - zarysowania tynku ścian;
   69. Hol przed BOI - zarysowania tynku ścian;
   70. Hol przy P.29 – wyrwany uchwyt drzwi ppoż.;
   71. Hol przy P.93 - zarysowania tynku w narożach;
   72. Sala Rozpraw 3 – zarysowania tynku ścian (pom. pomocnicze), zarysowania sufitu podwieszanego (pom. pomocnicze);
   73. Sala Rozpraw 5 – zarysowania tynku ścian w pom. pomocniczych;
   74. Sala rozpraw 7 – zarysowania tynku ścian w pom. pomocniczych;
   75. Hol przy szatni Samoobsługowej – zarysowania tynku ścian, zarysowania sufitu podwieszanego;
   76. PPD 36 – zalany kaseton z czujką;
   77. Bufet – wymagana regulacja drzwi aluminiowych zewnętrznych, zarysowania tynku ścian, zarysowania sufitu podwieszanego, nieszczelność boilera;
   78. Wejście/wyjście do Sali Rozpraw nr 11 – długi czas reakcji kontroli dostępu, problem z odczytem karty;
   79. Częste (około 1 raz w tygodniu) awarie oświetlenia w Sali Rozpraw 19;
   80. Szczelina pomiędzy cokołem i posadzką w hall’u głównym S.R.;
4. **I PIĘTRO S.R.**
   1. P.102 – glify okienne do poprawek estetycznych, zniszczony kaseton;
   2. P.103 – zarysowania tynku ścian, zabrudzenia przy anemostacie;
   3. P.103A – zarysowania tynku ścian, zabrudzenia przy anemostacie;
   4. P.104 – zarysowania tynku ścian, glify okienne do poprawek estetycznych, parapet zewnętrzny wymaga naprawy;
   5. P.105 – glify okienne do poprawek estetycznych, zabrudzenia przy anemostacie;
   6. P.106 – glify okienne do poprawek estetycznych, zabrudzenia przy anemostacie;
   7. P.107 – wymagana regulacja okna, glify okienne do poprawek estetycznych, zabrudzenia przy anemostacie;
   8. P.108 – zarysowania tynku ścian, zalany kaseton z lampą;
   9. P.109 – zarysowania tynku ścian;
   10. P.111 – zarysowania tynku ścian;
   11. P.112 – zarysowania tynku ścian, zabrudzenia przy anemostacie;
   12. P.113 – zarysowania tynku ścian, zabrudzenia przy anemostacie, sufit do poprawek estetycznych;
   13. P.115 – nie stwierdzono wad;
   14. P.116 – zarysowania tynku ścian;
   15. P.117 – zarysowania tynku ścian, wymagana regulacja okna, awaria lampy;
   16. P.118 – zarysowania sufitu podwieszanego;
   17. P.119 – zarysowania tynku ścian, zarysowania sufitu podwieszanego, glify okienne do poprawek estetycznych;
   18. P.120A – zarysowania tynku ścian, widoczne przecieki pod parapetem;
   19. P.122 – zarysowania tynku ścian nad drzwiami, zarysowania tynku pod parapetem, glify okienne do poprawek estetycznych;
   20. P.123 – zarysowania tynku ścian nad drzwiami;
   21. P.124 – zarysowania tynku ścian, glify okienne do poprawek estetycznych;
   22. P.125 – glify okienne do poprawek estetycznych, zabrudzenia przy anemostacie , parapet zewnętrzny wymaga naprawy;
   23. P.126 – zarysowania tynku nad drzwiami, uszkodzona ościeżnica;
   24. P.127 – zarysowania tynku ścian, zabrudzenia przy anemostacie;
   25. P.130 – pęknięcia glazury;
   26. P.132A – zarysowania sufitu podwieszanego, zabrudzenia przy anemostacie, glify okienne do poprawek estetycznych;
   27. P.133A – zarysowania tynku ścian;
   28. P.134 – wymagana regulacja drzwi;
   29. P.134A - zabrudzenia przy anemostacie;
   30. P.134B – zarysowania tynku ścian;
   31. P.135A - zabrudzenia przy anemostacie;
   32. P.136 – odspojone płytki na ścianie z dylatacją, zabrudzenia przy anemostacie;
   33. P.137 – wymagana regulacja drzwi;
   34. P.137A - zabrudzenia przy anemostacie;
   35. P.137B - zabrudzenia przy anemostacie;
   36. P.139A – zarysowania tynku ścian, sufit do poprawek estetycznych;
   37. P.144 – zarysowania tynku ścian, pęknięcia glazury;
   38. P.145 – zarysowania tynku w narożach, zalany kaseton, pęknięcia glazury;
   39. P.146 – glify okienne do poprawek estetycznych;
   40. P.147 – wymagana regulacja okna;
   41. P.148A – zarysowania tynku w narożach, glify okienne do poprawek estetycznych;
   42. P.149 – zalany sufit z płyt G-K, glify okienne do poprawek estetycznych;
   43. P.150 – zarysowania tynku pod parapetem;
   44. P.151 – zarysowania tynku w narożach;
   45. P.152 – uszkodzona klamka drzwi, wymagana regulacja okna, sufit do poprawek estetycznych, glify okienne do poprawek estetycznych;
   46. P.153 – glify okienne do poprawek estetycznych;
   47. P.154 – wymagana regulacja okna, glify okienne do poprawek estetycznych;
   48. P.155 – glify okienne do poprawek estetycznych, głośna praca nawiewu z wentylacji;
   49. P.156 – zarysowania tynku ścian, glify okienne do poprawek estetycznych;
   50. P.157 – zarysowania tynku ścian;
   51. P.158 – zarysowania tynku ścian, glify okienne do poprawek estetycznych;
   52. P.160 – zarysowania tynku ścian, glify okienne do poprawek estetycznych, parapet zewnętrzny wymaga naprawy;
   53. P.161 – glify okienne do poprawek estetycznych;
   54. P.162 – glify okienne do poprawek estetycznych, parapet zewnętrzny wymaga naprawy;
   55. P.164 – glify okienne do poprawek estetycznych;
   56. P.165 – zarysowania sufitu podwieszanego;
   57. P.166 – glify okienne do poprawek estetycznych;
   58. P.167 – glify okienne do poprawek estetycznych;
   59. P.168 – glify okienne do poprawek estetycznych, zabrudzenia przy anemostacie, zarysowania sufitu podwieszanego;
   60. P.169 – glify okienne do poprawek estetycznych;
   61. P.170 - zabrudzenia przy anemostacie;
   62. P.173 – zarysowania tynku w narożach;
   63. P.174 – zalane kasetony (kaseton z lampą, kaseton z czujnikiem, kaseton z anemostatem);
   64. P.177 – zarysowania tynku ścian, zarysowania sufitu podwieszanego, głośna praca klimakonwektora;
   65. P.179 – wymagana regulacja drzwi;
   66. P.180 – zalany kaseton;
   67. P.181 – zarysowania tynku ścian, zarysowania sufitu podwieszanego, wymagana regulacja drzwi;
   68. P.182 – zarysowania tynku ścian w narożach;
   69. Pokój Gościnny 1 – glify okienne do poprawek estetycznych, parapet zewnętrzny wymaga naprawy, zalany kaseton;
   70. Pokój Gościnny 2 – glify okienne do poprawek estetycznych;
   71. Sala Rozpraw 15 – zarysowania tynku ścian (pom. pomocnicze), zniszczony kaseton;
   72. Sala Rozpraw 17 – zarysowania tynku ścian, wymagana regulacja drzwi aluminiowych;
   73. Sala Rozpraw 33 – zarysowania tynku ścian (pom. pomocnicze), zarysowania sufitu podwieszanego;
   74. Poczekalnia pomiędzy P.102/P.103 – zarysowania tynku ścian;
   75. Poczekalnia pomiędzy P.107/P.108 – zarysowania tynku ścian, zarysowania sufitu podwieszanego;
   76. Poczekalnia pomiędzy P.114/P.115 – zarysowania sufitu podwieszanego, widoczne przecieki pod parapetem, glify okienne do poprawek estetycznych, parapet zewnętrzny wymaga naprawy;
   77. Poczekalnia pomiędzy P.119/P.120 – zarysowania tynku ścian;
   78. Poczekalnia pomiędzy P.123/P.124 – zarysowania sufitu podwieszanego;
   79. Klatka schodowa obok P.161 – zarysowania tynku ścian;
   80. Hol przy P.147 - glify okienne do poprawek estetycznych;
   81. Hol przy P.177 – zarysowania sufitu podwieszanego
   82. PPD 101 – zalany sufit z płyt G-K;
   83. Hol Pokoi Gościnnych – „mleczna” szyba;
   84. Okno Ppoż. – glify okienne do poprawek estetycznych, parapet zewnętrzny wymaga naprawy;
   85. Boczne pomieszczenie przy Sali Rozpraw 17 - zabrudzenia przy anemostacie;
5. **II PIĘTRO S.R.**
   1. P.202- zarysowania tynku nad drzwiami;
   2. P.203 – zarysowania tynku nad drzwiami;
   3. P.203A - zarysowania tynku ścian;
   4. P.205 – wymagana regulacja okien;
   5. P.206 – nie stwierdzono wad;
   6. P.207 – nie stwierdzono wad;
   7. P.208 - zabrudzenia przy anemostacie;
   8. P.209 – glify okienne do poprawek estetycznych;
   9. P.210 – zarysowania tynku nad drzwiami, wymagana regulacja okien;
   10. P.211 – zarysowania tynku ścian i nad drzwiami;
   11. P.212 – zarysowania tynku ścian, zabrudzenia przy anemostacie, sufit do poprawek estetycznych;
   12. P.213 – zarysowania tynku ścian, sufit do poprawek estetycznych;
   13. P.214 – zarysowania tynku ścian, zabrudzenia przy anemostacie;
   14. P.215 – nieszczelność pomiędzy parapetem i oknem, zarysowania tynku ścian, sufit do poprawek estetycznych;
   15. P.216 – zarysowania tynku nad drzwiami, zniszczony kaseton z lampą;
   16. P.217 – nie stwierdzono wad;
   17. P.219 – glify okienne do poprawek estetycznych;
   18. P.220 – glify okienne do poprawek estetycznych, zarysowania sufitów podwieszanych, zarysowania tynku ścian, dylatacja do poprawy;
   19. P.221 – nie stwierdzono wad;
   20. P.223 – parapet zewnętrzny wymaga naprawy, zarysowania tynku ścian;
   21. P.224 – glify okienne do poprawek estetycznych;
   22. P.225 – zarysowania tynku ścian, zarysowania sufitów podwieszanych;
   23. P.226 – zarysowania tynku nad drzwiami;
   24. P.227 – nie stwierdzono wad;
   25. P.228 – zarysowania tynku nad drzwiami;
   26. P.229 – zarysowania tynku ścian;
   27. P.230 – zalany kaseton z lampą, ocierająca uszczelka drzwi;
   28. P.233 – zarysowania sufitów podwieszanych;
   29. Korytarz przy P.236 – szczelina pomiędzy cokołem i posadzką;
   30. P.237 - zabrudzenia przy anemostacie;
   31. P.240A – zarysowania tynku ścian;
   32. P.241 – zarysowania tynku ścian;
   33. P.243 – pęknięcia glazury;
   34. P.243A – zarysowania tynku ścian;
   35. P.245 - zabrudzenia przy anemostacie;
   36. P.247 – zarysowania sufitów podwieszanych;
   37. P.250 – zarysowania tynku ścian, zalany sufit z płyt G-K;
   38. P.253 – zarysowania tynku ścian;
   39. P.254 – zarysowania tynku ścian;
   40. P.259 – glify okienne do poprawek estetycznych;
   41. P.260 – glify okienne do poprawek estetycznych, zarysowania tynku ścian, wymagana regulacja okien;
   42. P.261 – zarysowania tynku ścian;
   43. P.262 – sufit podwieszany do poprawek estetycznych;
   44. P.264 – wymagana regulacja okien;
   45. P.266 – glify okienne do poprawek estetycznych;
   46. P.270 – zarysowania tynku ścian, zdemontowana płyta rewizyjna poszycia sufitu;
   47. P.271 - zabrudzenia przy anemostacie;
   48. P.272 - zabrudzenia przy anemostacie;
   49. P.273 - zabrudzenia przy anemostacie;
   50. P.273 – zarysowania tynku ścian;
   51. P.275 - zabrudzenia przy anemostacie;
   52. P.278 – zarysowania tynku ścian;
   53. P.279 - zabrudzenia przy anemostacie;
   54. P.280 – zarysowania tynku ścian, zarysowania sufitów podwieszanych;
   55. P.281 – zarysowania sufitów podwieszanych;
   56. P.283 – zarysowania tynku ścian;
   57. P.284 – wymagana regulacja okien;
   58. P.286 – zarysowania tynku ścian;
   59. P.288 – zarysowania sufitów podwieszanych;
   60. P.289 – zarysowania tynku ścian, zarysowania sufitów podwieszanych;
   61. P.290 – zarysowania tynku ścian;
   62. P.291 – zarysowania sufitów podwieszanych;
   63. P.292 – zarysowania sufitów podwieszanych;
   64. P.293 – zarysowania sufitów podwieszanych;
   65. P.294 – zarysowania tynku ścian;
   66. P.295 – zarysowania sufitów podwieszanych, sufit podwieszany do poprawek estetycznych;
   67. P.219/P.220 – poprawić dylatację;
   68. Hol Kancelarii Tajnej – zarysowania tynku ścian;
   69. Poczekalnia pomiędzy P.203/P.202 – zarysowania tynku ścian;
   70. Poczekalnia pomiędzy P.207/P.208 – glify okienne do poprawek estetycznych;
   71. Poczekalnia pomiędzy P.215/P.216 – zarysowania tynku ścian;
   72. Poczekalnia pomiędzy P.220/P221 – zarysowania tynku ścian, sufit do poprawek estetycznych;
   73. PPD 114 SR – glify okienne do poprawek estetycznych;
   74. PPD 246 SR – zalany kaseton z czujką;
   75. Okno przeciwpożarowe obok P.260 – nieszczelności pomiędzy skrzydłem i ramą okienną;
   76. Okno przeciwpożarowe za P.229 – glify okienne do poprawek estetycznych;
6. **III PIĘTRO**
   1. P.301 – zarysowania tynku ścian, zarysowania sufitu podwieszanego;
   2. P.302 – zarysowania tynku ścian, zarysowania tynku w narożach, zarysowania sufitu podwieszanego;
   3. P.303 – zarysowania sufitu podwieszanego, zalania kasetonów;
   4. P.304 – zarysowania tynku ścian;
   5. P.305 – nie stwierdzono wad;
   6. P.306 – nie stwierdzono wad;
   7. P.307 – zalany kaseton z lampą;
   8. P.308 – zalany kaseton z lampą;
   9. P.309 – zarysowania tynku ścian, zarysowania tynku w narożach;
   10. P.310 – nie stwierdzono wad;
   11. P.312 – glify okienne do poprawek estetycznych, zarysowania tynku ścian, zarysowania tynku w narożach;
   12. P.313 – glify okienne do poprawek estetycznych, zarysowania tynku ścian, zarysowania tynku w narożach;
   13. P.314 – zalany kaseton;
   14. P.314/P.315 – zarysowania tynku ścian;
   15. PPD 311 – zarysowania tynku ścian;
   16. Hol obok 313 – zarysowania tynku ścian;
   17. PPD 311 – zalania kasetonów;
7. **Fosa doświetleniowa:**
   1. Zarysowania tynku ściany pomiędzy Salą Rozpraw 47 i 49;
   2. Wykwit wilgoci nad kładką przy Sali Rozpraw 45;
   3. Zarysowania tynku ściany poniżej Sali Rozpraw 47;
   4. Czujniki aspiracyjne wychodzą ze ściany naprzeciwko Sali Rozpraw 41;
   5. Zarysowania tynku ściany nad Salą Rozpraw 19;

**CZĘŚCI WSPÓLNE:**

1. **Punkty dystrybucyjne:**
   1. PPD 222 SR – glify okienne do poprawek estetycznych;
   2. Serwerownia SO 025 – glify okienne do poprawek estetycznych;
   3. PPD 306 S.O. – zarysowania tynku ścian;
   4. PPD 260 S.O. – zarysowania tynku ścian, zalane kasetony;
   5. PPD 114 S.R. – zarysowania tynku ścian;
   6. Serwerownia 071 S.R. – zarysowania tynku ścian;
   7. Serwerownia 025 S.O. – zarysowania tynku ścian;
   8. PPD 237 S.O. – zalane kasetony (z lampą i z anemostatem);
   9. PPD 246 S.R. – zalany kaseton z czujką;
   10. PPD 136 S.O. – zalany kaseton;
   11. PPD 17 S.O. – zalany kaseton;
   12. PPD 42 S.O. – brak 3szt. kasetonów;
2. **Teren zewnętrzny:**
   1. Pęknięcie płyt chodnikowych przed głównym wejściem Sądu;
   2. Niestabilny montaż płyt chodnikowych w ciągu przed głównym wejściem pod portalami (płyty ruszają się pod naciskiem);
   3. Braki w spoinowaniu kostki granitowej i brukowej;
   4. Pęknięte spoiny i zacieki na płytach portali przed wejściem głównym – 13.04.2022 r. odbędzie się spotkanie przedstawicieli Inwestora, Nadzoru i Wykonawcy w celu ustalenia sposobu naprawy;
   5. Awaria oświetlenia w okolicy portali przed wejściem głównym;
   6. Uschnięte 30 cisów i 1 tuja przed wejściem głównym;
   7. Odspojona płyta granitowa cokołu przy wejściu głównym (7 od lewej, po stronie S.R.);
   8. Odbarwienia płyt granitowych elewacji S.O.;
   9. Pęknięta płytka nakrywy cokołu pod pomieszczeniem 34 S.O.;
   10. Szczelina pod obróbką blacharską wyjścia ewakuacyjnego przy pomieszczeniu 34 S.O.;
   11. Pęknięcia elewacji od strony ulicy Pawłówka i parkingu S.R. – usunąć usterkę we właściwej technologii;
   12. Nierówności opaski z kostki dookoła budynku;
   13. Parking – odspojone oznakowanie poziome;
   14. Parking podziemny - odspojone oznakowanie poziome;
   15. Wjazd do garażu Sądu Okręgowego:
       1. pęknięcia płyt granitowych okładzin kiosku,
       2. uszczelnić spoinowanie w narożach ścian i nawierzchni zjazdu do parkingów,
       3. przecieki z pod cokoliku,
       4. zarysowania tynku ścian wewnątrz kiosku;
   16. Kiosk zejściowy do garażu podziemnego Sądu Okręgowego:
       1. nieszczelność w ścianie,
       2. zarysowania ścian w narożach,
       3. pęknięta płytka cokolika;
   17. Dziedziniec wewnętrzny:
       1. pęknięcia płyt granitowych cokołu przy wejściu H S.R.,
       2. pęknięcia płyt granitowych fosy doświetleniowej piwnic,
       3. ubytki w spoinowaniu płyt okładzinowych przy pomieszczeniu 078 S.R.,
       4. zaniżenia nawierzchni z kostki na dolnym poziomie fos doświetelniowych i w wejściu do budynku (przy wpuście kanalizacji);
   18. Dziedziniec podziemny:
       1. nieszczelność stropu nad wjazdem do dziedzińca podziemnego,
       2. nieszczelność nad wejściem do konwoju S.R.,
       3. klamka drzwi dla konwoju S.R. do regulacji;
   19. Wejście G S.O.:
       1. nierówności nawierzchni z kostki betonowej,
       2. brak dylatacji pomiędzy nawierzchnią z kostki i stopniem granitowym,
       3. pęknięcie stopnia wykonanego z granitu;
   20. Wejście E S.O.:
       1. nierówności nawierzchni z kostki betonowej;
       2. brak dylatacji pomiędzy nawierzchnią z kostki i stopniem granitowym,
   21. Nierówności nawierzchni z kostki betonowej przy szlabanie parkingu S.R.;
   22. Chodnik od ul. Pawłówka – nierówności nawierzchni z kostki betonowej;
   23. Wjazd do garażu Sądu Rejonowego:
       1. Nierówności opaski dookoła kiosku zjazdu do garażu podziemnego,
       2. Ubytki w spoinowaniu okładzin cokołów,
       3. Zarysowania tynku ścian wewnętrznych,
       4. Drzwi płycinowe na końcu wejścia do garażu do regulacji;
   24. Środkowa klatka schodowa:
       1. ślady nieszczelności na ścianach,
       2. zarysowania tynku ścian;
   25. Pęknięcia posadzek parkingu podziemnego S.R.;
   26. Wymiennikownia:
       1. zarysowania tynku ścian,
       2. pęknięcia cokołów;
   27. Klatka schodowa wyjścia z parkingu podziemnego:
       1. zarysowania tynku ścian,
       2. drzwi wejściowe do regulacji;
   28. Wyjście B – spękania płyt granitowych przy balustradzie;
   29. Pęknięta okładzina granitowa ryzalitu pomiędzy wyjściami ewakuacyjnymi B i C,
   30. Nietrwały montaż odwodnienia liniowego na parkingu naziemnym Sądu Rejonowego,
   31. Nietrwały montaż listew maskujących fasady w segmencie SB1;
3. Usterki opisane w protokole przeglądu gwarancyjnego z dnia 30.09.2021 r.
   1. Usterki dotyczące sufitów podwieszanych zostały usunięte.
   2. Usterki dotyczące glifów okiennych: Roboty dotyczące usuwania usterek trwają. Z uwagi na usuwanie usterek tego typu, również w pomieszczeniach, w których ich nie zapisano na protokole, a faktycznie występowały czas usuwania usterki uległ wydłużeniu. Usterki zostały usunięte w zakresie wynikającym z niniejszego protokołu.
   3. Roboty dotyczące usuwania usterek trwają. Z uwagi na usuwanie usterek tego typu, również w pomieszczeniach, w których ich nie zapisano na protokole, a faktycznie występowały czas usuwania usterki uległ wydłużeniu. Usterki zostały usunięte w zakresie wynikającym z niniejszego protokołu. Usterki dotyczące ślusarki aluminiowej zostały usunięte.
   4. Usterki dotyczące stolarki drzwiowej zostały usunięte. Do usunięcia postała wada jednej ościeżnicy drzwiowej (ościeżnica dostarczona do budynku sądu) powstała w wyniku uszkodzenia mechanicznego – Wykonawca potwierdza gotowość do usunięcia wady.
   5. Usterki dotyczące maskowań dylatacji (parkietów i ścian) zostały usunięte.
   6. Dokonano weryfikacji zgłoszenia zagrzybienia na stropie WC5 – nie stwierdzono wady.
   7. Usterki z branży sanitarnej i elektrycznej zostaną opisane podczas przeglądów branżowych.
   8. Usterki dotyczące tapet zostały usunięte.
   9. Usterki dotyczące parkietów zostały usunięte.
   10. Usterki stwierdzone na dachu sądów zostały usunięte.
   11. Usterki dotyczące SKD, SAP, BiS i SSWiN zostaną opisane podczas przeglądów branżowych.
   12. Jesienne przeglądy 2021 r. zostały wykonane. Książka serwisowa została założona.
   13. Usterki dotyczące robót brukarskich zostały usunięte częściowo z uwagi na warunki atmosferyczne, pozostałe usterki zostaną usunięte łącznie z usterkami z niniejszego protokołu.
   14. Usterka dotycząc listew maskujących fasad została usunięta. Należy wykonać dodatkowe mocowanie listew.
   15. Usterka dotycząca oznakowania poziomego zostanie usunięta w terminie ustalonym na przeglądzie jesiennym 2021r.
   16. Usterka dotycząca klimakonwektora została usunięta.
   17. Usterka dotycząca mętniejących pakietów szybowych fos została usunięta częściowo. Do wymiany pozostały pakiety szybowe fosy Sądu Rejonowego i obecnie zgłoszone niniejszym protokołem pakiety szybowe.